120

**Garantie** Für die einwandfreie Funktion der von Hawa gelieferten Produkte und für die Haltbarkeit sämtlicher Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen leistet Hawa Gewähr für die Dauer von 2 Jahren ab Gefahrenübergang.

**Produktausführung** Hawa 20 C Faltwand 120 bestehend aus Doppelaufschiene (Edelstahl), Laufwerk mit 4 Stahlkugellager, Laufwerk-Tragprofil aus Stahl, Drehlager oben, Führungsbügel unten, Führungsschiene unten, Kugellagerscharnier, Zapfenschloss.

Optional:

(….) Stangenschloss mit Drehgriff oder Steckschlüssel (….) Laufwerk für Brandschutzschiebetüren

# Schnittstellen

**Türblatt**

* Ausfräsung für Tragprofile oben (H × B) 32 × 32 mm
* Ausfräsung für Lasche seitlich (B × T) 32 × 8 mm
* Geschraubte Befestigung der Tragprofiles
* Ausfräsung für Führungsprofil unten seitlich und unten (B × T) 32 × 8 mm

# Bodenführung

* im Boden eingelassen

**Beschlag für Falt-Schiebewände aus Holz oder Glas bis 120 kg, mit aufgesetzter Laufschiene.**

**Deckenmontage. Ganzöffnend.**

**Produkt-Highlights**

**Ästhetik**

Beschlag zum Unterteilen von Räumen

**Flexibilität**

Spezial-Laufwerk als Ergänzungsteil für Brandschutztüren erhältlich

**Technische Merkmale** max. Türgewicht

Türdicke max. Türhöhe

max. Türbreite

max. Öffnungsbreite Höhenverstellbarkeit Dämpfung

Material Türe

Oberflächenfarbe sichtbare Profile

120 kg

42–80 mm

4000 mm

1000 mm

7000 mm

+/- 2 mm Nein

Holz;Holz Glas Mix Edelstahl

**Systemausführungen** Deckenmontage

Obenlaufend

Ja

Ja

**Anwendungsgebiet**

Beanspruchung leicht / privat zugänglich

Ja

Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich Ja

Beanspruchung hoch / öffentlich zugänglich Ja

# Hawa Sliding Solutions AG

Untere Fischbachstrasse 4, 8932 Mettmenstetten, Schweiz

Tel. +41 44 787 17 17, info@hawa.com, [www.hawa.com](http://www.hawa.com/) 1