

**Beschlag für oben laufende Holztüren bis 40 kg, mit aufgeschraubter Laufschiene. Design Inslide. Ganzöffnend.**

**Produkt-Highlights**

**Flexibilität**

Gebogene Schienen mit einem Radius über 2000 mm erlauben

ausgefallene Grundrisse

**Ästhetik**

Flächenbündige Front mit gleichmässigem Fugenbild

**Technische Merkmale** Türgewicht Limit

Türhöhe Limit Türbreite Limit Türgewicht Türdicke Türhöhe Türbreite

max.

max. max. 40 kg

19–25 mm

2600 mm

900 mm

**Anwendungsgebiet**

Beanspruchung leicht / privat zugänglich

Ja

Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich Ja

Beanspruchung hoch / öffentlich zugänglich Ja

40 F IS

**Garantie** Für die einwandfreie Funktion der von Hawa gelieferten Produkte und für die Haltbarkeit sämtlicher Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen leistet Hawa Gewähr für die Dauer von 2 Jahren ab Gefahrenübergang.

**Produktausführung** Hawa Hawa Apert 40 F IS bestehend aus Laufschiene inkl. Bogen für Parkraum (Aluminium Wandstärke 2,8 mm) 2-teilig, Aufhängelaschen, Laufwerk mit Kugellagerrollen, Befestigungs- topf mit Aufhängeschraube, Distanzen für Türfugen, Endpuffer, Führungszapfen unten, Bodenführungsprofil

Optional:

(….) Mittelpuffer

(….) Ausrichtbeschlag

# Schnittstellen Türblatt

* oben, hinten Bohrung für Aufhängung
* Geschraubte Befestigung des Aufhängetopfs
* Türdicke 19–25 mm
* Führungsteil unten, hinten aufgeschraubt

# Parkraum

* bis 7 Schiebetürelementen

# Hawa Sliding Solutions AG

Untere Fischbachstrasse 4, 8932 Mettmenstetten, Schweiz

Tel. +41 44 787 17 17, [info@hawa.com,](mailto:info@hawa.com) [www.hawa.com](http://www.hawa.com/) 1