

**Beschlag für oben laufende Glastüren bis 60 kg, mit aufgesetzter Laufschiene. Deckenmontage. Ganzöffnend.**

**Produkt-Highlights**

**Ästhetik**

Geringe Einbaumasse und schmale Glashalteprofile

**Flexibilität**

Auch für den Aussenbereich in Binnenlandklima geeignet

**Technische Merkmale** max. Türgewicht

Türdicke max. Türhöhe

max. Türbreite

max. Öffnungsbreite Höhenverstellbarkeit Dämpfung

Material Türe

Oberflächenfarbe sichtbare Profile

60 kg

8–10 mm

2600 mm

1100 mm

10900 mm

+/- 3 mm Nein Glas

Aluminium roh;Aluminium eloxiert

/Aluminium Edelstahloptik

**Systemausführungen** Deckenmontage

Obenlaufend

Ja

Ja

**Anwendungsgebiet**

Beanspruchung leicht / privat zugänglich

Ja

Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich Ja

Beanspruchung hoch / öffentlich zugänglich Ja

**Durchgeführte Tests** Abschlüsse und Markisen - Widerstand gegen Windlast - Prüfverfahren EN 1932 (03/2003)

* Klasse 5 Windwiderstand

Bedienkräfte - Prüfverfahren - Teil: Fenster EN 12046-1 (11/2003)

* Klasse 2 Bedienkraft

Abschlüsse aussen EN 13659 (06/2004) + A1 (10/2008)

**Garantie** Für die einwandfreie Funktion der von Hawa gelieferten Produkte und für die Haltbarkeit sämtlicher Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen leistet Hawa Gewähr für die Dauer von 2 Jahren ab Gefahrenübergang.

**Produktausführung** Hawa Aperto 60 GL bestehend aus Laufschiene inkl. Bogen für Parkraum (Aluminium Wandstärke 2,8 mm) 2-teilig , Aufhängelaschen, Laufwerk mit Kugellagerrollen, Trag- und Glashalteprofil mit Abdeckblende, Aufhängeschlitten

Optional:

( ) Bodenführungsprofil

( ) Drehgriff

( ) Zylindermodule

( ) Glaskantenschutzprofil

**Schnittstellen Türblatt**

* Glasbearbeitung für Glashalter

**Parkraum**

* Parkraum parallel zur Schiebeachse oder 90° zur Schiebeachse
* Parkraum unsichtbar hinter Drehtüre oder als Designelement sichtbar parkierte Schrankfronten
* Parkraum unsichtbar hinter Drehtüre ist eine zusätzliche Drehtürgarnitur zu bestellen