

**Beschlag für oben laufende Holztüren bis 60 kg, mit aufgesetzter Laufschiene.**

**Deckenmontage. Ganzöffnend.**

**Produkt-Highlights**

**Ästhetik**

Speziell entwickelt für leichte Trennwände bis 60 kg, dadurch Sichtteile

in kleineren Abmessungen möglich

**Produktivität** Mit drei bis vier Artikelnummern die ganze Anlage bestellen

**Technische Merkmale** max. Türgewicht

Türdicke max. Türhöhe

max. Türbreite

max. Öffnungsbreite Höhenverstellbarkeit Dämpfung

Material Türe

Oberflächenfarbe sichtbare Profile

60 kg

35–50 mm

2600 mm

1500 mm

13600 mm

+/- 3 mm Nein Holz

Aluminium eloxiert

**Systemausführungen** Deckenmontage

Obenlaufend

Ja

Ja

**Anwendungsgebiet**

Beanspruchung leicht / privat zugänglich

Ja

Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich Ja

Beanspruchung hoch / öffentlich zugänglich Ja

**Garantie** Für die einwandfreie Funktion der von Hawa gelieferten Produkte und für die Haltbarkeit sämtlicher Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen leistet Hawa Gewähr für die Dauer von 2 Jahren ab Gefahrenübergang.

**Produktausführung** Hawa Aperto 60 H bestehend aus Laufschiene inkl. Bogen für Parkraum (Aluminium Wandstärke 2.8 mm) 2-teilig , Aufhängelaschen, Laufwerk mit Kugellagerrollen, Tragprofil mit Aufhängeschlitten

Optional:

( ) Dichtungsprofil

( ) Kantenschutzprofil

( ) Führung unten

( ) Bodenführungsprofil

( ) Bolzenriegelschloss

( ) Drehgriff

**Schnittstellen Türblatt**

* Ausfräsung für Tragprofil (H × B) 25 × 20 mm
* Geschraubte Befestigung der Tragprofile
* Ausfräsung für Führungsteil unten (H × B) 25 × 20 mm (opional)

# Parkraum

* Parkraum parallel zur Schiebeachse oder 90° zur Schiebeachse
* Parkraum unsichtbar hinter Drehtüre oder als Designelement sichtbar parkierte Schrankfronten
* Parkraum unsichtbar hinter Drehtüre ist eine zusätzliche Drehtürgarnitur zu bestellen