

**Beschlag für oben laufende Holztüren bis 100 kg, mit aufgesetzter Laufschiene. Optional mit**

**Dämpfeinzug. Wand- oder Deckenmontage.**

**Produkt-Highlights**

**Flexibilität**

Deckenmontage mit integrierter Clip-Verblendung in Aluminium oder

Holz

**Produktivität** Mehrbahnige Lauf- und Führungsschienen reduzieren den

Montageaufwand

**Technische Merkmale** max. Türgewicht

Türdicke max. Türhöhe

max. Türbreite

max. Öffnungsbreite Höhenverstellbarkeit Dämpfung

Material Türe

Oberflächenfarbe sichtbare Profile

100 kg

28–30 mm

2400 mm

1200 mm

6000 mm

+/- 3 mm Ja

Holz

Aluminium eloxiert

**Systemausführungen** Wandmontage

Deckenmontage Obenlaufend

Ja

Ja Ja

**Anwendungsgebiet**

Beanspruchung leicht / privat zugänglich

Ja

Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich Ja

Beanspruchung hoch / öffentlich zugänglich Ja

**Durchgeführte Test** Schlösser und Baubeschläge – Beschläge für Schiebetüren und Falttüren nach EN 1527 / 1998

* Dauer der Funktionsfähigkeit: Klasse 6 (höchste Klasse = 100’000 Zyklen)

Möbelschlösser und -beschläge – Rollenbeschläge für Schiebetüren nach DIN 68859

* Überlastprüfung
* Funktionsprüfung

**Garantie** Für die einwandfreie Funktion der von Hawa gelieferten Produkte und für die Haltbarkeit sämtlicher Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen leistet Hawa Gewähr für die Dauer von 2 Jahren ab Gefahrenübergang.

**Produktausführung** Hawa Divido 100 H bestehend aus Laufschiene (Aluminium), Clip-Blende, Laufwerk mit Kugel- lagerrollen, Tragflansch, Stopper mit Rückhaltefeder, Bodenführung.

Optional:

( ) Mehrbahnige Laufschiene

( ) Zwischenblende

( ) Clip-Teil für Holz- und Aluminiumblende

( ) Dämpfeinzug Hawa Porta 100

( ) Abdeckkappe zu Montageöffnung

( ) Bodenführungs-Set für Wandmontage mit Rolle

( ) Wandausgleichprofil

# Schnittstellen Türblatt

* Geschraubte Befestigung des Tragflansch
* Führungsnut (H × B) 16 × 12 mm