

**Automatisierter Beschlag für 2-6 Falt-Schiebeläden aus Holz oder Metall bis 30 kg. Design**

**Forslide. Ganzöffnend.**

**Produkt-Highlights**

**Komfort**

Extrem leiser Antrieb mit besonders harmonischem Bewegungsablauf

**Ästhetik**

Attraktive Gestaltungsmöglichkeiten dank fassadenbündiger

Konstruktion und Flexibilität bei der Materialwahl

**Technische Merkmale** max. Gewicht pro Laden

Ladendicke max. Ladenhöhe

max. Ladenbreite max. Anlagenbreite Höhenverstellbarkeit Temperaturbereich

30 kg

28–32 mm

3200 mm

600 mm

3600 mm

24 m²

-20 °C bis +60 °C

**Anwendungsgebiet**

Beanspruchung leicht / privat zugänglich Ja

Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich Ja Beanspruchung hoch / öffentlich zugänglich Ja Binnenland über 20 km Küstenabstand Ja

Küstengebiet unter 20 km Küstenabstand Ja

**Durchgeführte Tests** Schlösser und Baubeschläge – Beschläge für Schiebetüren und Falttüren nach EN 13659

* Dauer der Funktionsfähigkeit: Klasse 3 (20’000 Zyklen)
* Widerstand gegen Windlast; Klasse 6 nach EN 13659
* Korrisionsbeständigkeit: DIN EN ISO 9227 NSS - 1000 h Salzsprühtest
* Funktions bei Klimabelastung: keine Funktionsstörung

Schutz- und Sicherheitsmassnahmen in Anlehnung an DIN EN 12453

**Garantie** Für die einwandfreie Funktion der von Hawa gelieferten Produkte und für die Haltbarkeit sämtlicher Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen leistet Hawa Gewähr für die Dauer von 2 Jahren ab Gefahrenübergang.

**Produktausführung** Hawa Frontego 30 Matic bestehend aus Laufschiene (Aluminium Wandstärke 5.0 mm), Führungsschiene, Drehlager mit Motor und Laufwerk, Schutzprofile, Doppelscharniere und Scharnierband, Führungen.

Ausführung:

( ) Begehbare Anlage

( ) Nicht - begehbare Anlage

# Schnittstellen Türblatt

* von innen geschraubt oder genietet

# Antrieb

* Speisung 100 VAC bis 240 VAC
* Nennspannung 28 V
* Inbetriebnahme durch Inbetriebnahmebox
* Bedienung mit handelsüblichen Storenschalter