**Beschlag für oben laufende Holz- oder Metallläden bis 60 kg, mit aufgeschraubter Laufschiene. Decken- oder Fenstersturzmontage. Optional mit Winkelprofil für Wandmontage.**

**Produkt-Highlights Ästhetik** Attraktive Designlösung für eine spannende und moderne

Fassadengestaltung

**Sicherheit** Die Läden halten geöffnet wie geschlossen selbst stürmischen Winden stand

**Technische Merkmale** max. Gewicht pro Laden 60 kg

Ladendicke 28–45 mm

max. Ladenhöhe 3200 mm

400–3750 mm

max. Ladenbreite

(max. Ladenfläche 9.6 m²)

max. Angriffsfläche pro Laden 9.6 m²

max. Anlagenbreite 7500 mm

max. Fläche Beschattung 9.6 m²

Höhenverstellbarkeit +/- 2 mm

**Anwendungsgebiet** Beanspruchung leicht / privat zugänglich Ja

Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich Ja Beanspruchung hoch / öffentlich zugänglich Ja

Binnenland über 20 km Küstenabstand Ja

**Durchgeführte Tests** Schlösser und Baubeschläge – Beschläge für Schiebetüren und nach EN 13659 DIN EN 1670

* Widerstand gegen Windlast; Klasse 6 nach EN 13659
* Bedienkraft: Klasse 1 nach EN 13659

Möbelschlösser und -beschläge – Rollenbeschläge für Schiebetüren nach DIN EN 1670

* Korrosionsbeständig

Klasse 4 (sehr hohe Beständigkeit, Aussenbereich mit sehr harte Bedingungen)

# Garantie

Für die einwandfreie Funktion der von Hawa gelieferten Produkte und für die Haltbarkeit sämtlicher Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen leistet Hawa Gewähr für die Dauer von 2 Jahren ab Gefahrenübergang.

# Verwendungsort

Aussenbereich mit ländlichen Binnenlandklima, ohne speziell hohe Belastung durch Umwelt- verschmutzung und min. 20 km vom Meer entfernt.

**Produktausführung** Hawa Frontslide 60 A bestehend aus Laufschiene oben (Aluminium Wandstärke 3.0 mm), Laufwerk mit Kunststoffrollen und Aufhängebügel, Schienenpuffer mit einstellbarer Rück- halterung, Führungsschiene und Führungsteil unten.

Optional:

(….) Clip-Blende

(….) Winkeltragprofil für Befestigung an der Wand

(….) Winkeltragprofil für eine Schiebeebene mit grösserer Distanz (Wetterschenkel) (….) Befestigung unten an Wand oder Boden

(….) Schiebeladen - Arretierung (….) Schiebeladen - Verschluss (….) Schiebeladen - Feststeller

# Schnittstellen Türblatt

* von oben geschraubt oder genietet
* Türdicke 28–45 mm
* Führungsteil unten aufgeschraubt