Beschlag für oben laufende Holztüren bis 100 kg, mit aufgesetzter oder deckenbündiger Laufschiene. Optional mit Dämpfeinzug. Wand- oder Deckenmontage.



**Produkt-Highlights Komfort** Barrierefreies Öffnen und beidseitiger Dämpfeinzug ab Türbreiten von

800 mm

**Flexibilität** Laufschienen für Wand- und Deckenmontage mit integriertem Clipsystem

**Sicherheit** Leistungsgarantie: 15 Jahre bei privater und 7 Jahre bei gewerblicher Nutzung auf unvergleichlich geringe Öffnungskräfte von maximal 22 N

**Technische Merkmale** max. Türgewicht 100 kg

Türdicke 35–80 mm

max. Türhöhe 4000 mm

max. Türbreite 3000 mm

max. Öffnungsbreite 2950 mm

Höhenverstellbarkeit +/- 4 mm

Dämpfung Ja

Garantierte Öffnungskraft mit Dämpfung\* max. 22 N (Barrierefrei) Material Türe Holz

Oberflächenfarbe sichtbare Profile Aluminium eloxiert /Aluminium Edelstahloptik

**Systemausführungen** Wandmontage Ja

Deckenmontage Ja

Deckenmontage eingelassen Ja

Obenlaufend Ja

**Anwendungsgebiet** Beanspruchung leicht / privat zugänglich Ja

Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich Ja Beanspruchung hoch / öffentlich zugänglich Ja

**Durchgeführte Tests** Schlösser und Baubeschläge – Beschläge für Schiebetüren und Falttüren nach EN 1527/2020 – Dauerder Funktionsfähgi keit: Klasse 6 (höchsteKlasse = 100’000 Zyklen)

\*siehe Garantie

# Garantie

**Produktausführung**

Leistungsgarantie für alle offiziellen Hawa Junior 100 Ausführungen mit Magnet- Dämpfeinzugssytem: Garantierte Öffnungskraft der Schiebetüre von max. 22 N für 15 Jahre in privater und 7 Jahre in gewerblicher Nutzung

Die Leistungsgarantie hat weltweite Gültigkeit mit Ausnahme von Vertragspartnern mit Sitz/Wohnsitz in den USA und einer Verwendung der Produkte beim Endabnehmer mit Sitz/Wohnsitz in den USA.

Zusätzliche Funktionsgarantie auf sämtliche Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen: 2 Jahre

Hawa Junior 100 B bestehend aus Laufschiene (Aluminium Wandstärke 2.9 mm), Laufwerk mit Kugellagerrollen (200’00 Zyklen getestet), Softstop oder Dämpfeinzugssystem Hawa SoftMove (2-seitig gedämpft 800 mm minimale Türbreite, max. 22 N Öffnungskraft), Tragprofil mit Aufhängeschlitten, spielfreie Bodenführung

Optional:

(….) Laufschine mit Distanzerweiterung +11 mm/+20 mm (….) Führungsschiene, zum Einnuten, Kunststoff

(….) Clip-Verblendung zu Laufschiene

(….) Distanzschiene für Wandmontage, 7 mm, grau (….) Einbetonierprofil Hawa Adapto 100

(….) Bodentürstopper, mit Zentrierteil

# Schnittstellen Türblatt

* Ausfräsung für Tragprofil (H × B) 25 × 22 mm
* Geschraubte Befestigung der Tragprofile
* Führungsnut (H × B) 20 × 10 mm (20 × 12 mm bei Führungsschiene Kunststoff)