
# Beschlag für oben laufende Glastüren bis 100 kg, mit aufgesetzter oder deckenbündiger Laufschiene. Optional mit Dämpfeinzug. Deckenmontage. Minimale Einbauhöhe.

**Wandtaschenlösung.**

**Produkt-Highlights Komfort** Barrierefreies Öffnen und beidseitiger Dämpfeinzug ab Türbreiten von

800 mm

**Produktivität** Türe nach Bauvollendung in Tasche montierbar

**Sicherheit** Leistungsgarantie: 15 Jahre bei privater und 7 Jahre bei gewerblicher Nutzung auf unvergleichlich geringe Öffnungskräfte von maximal 22 N

**Technische Merkmale** max. Türgewicht 100 kg

Türdicke 8–12.7 mm

max. Türhöhe 4000 mm

max. Türbreite 1500 mm

max. Öffnungsbreite 1470 mm

Höhenverstellbarkeit +/- 3 mm

Dämpfung Ja

Garantierte Öffnungskraft mit Dämpfung\* max. 22 N (Barrierefrei) Material Türe Glas

Oberflächenfarbe sichtbare Profile Aluminium eloxiert /Aluminium Edelstahloptik

**Systemausführungen** Deckenmontage Ja

Deckenmontage eingelassen Ja

Obenlaufend Ja

**Anwendungsgebiet** Beanspruchung leicht / privat zugänglich Ja

Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich Ja Beanspruchung hoch / öffentlich zugänglich Ja

**Durchgeführte Tests** Schlösser und Baubeschläge – Beschläge für Schiebetüren und Falttüren nach EN 1527 / 2013

– Dauer der Funktionsfähigkeit: Klasse 6 (höchste Klasse = 100’000 Zyklen)

\*siehe Garantie

## Garantie

**Produktausführung**

Leistungsgarantie für alle offiziellen Hawa Junior 100 Ausführungen mit Magnet- Dämpfeinzugssystem: Garantierte Öffnungskraft der Schiebetüre von max. 22 N für 15 Jahre in privater und 7 Jahre in gewerblicher Nutzung

Die Leistungsgarantie hat weltweite Gültigkeit mit Ausnahme von Vertragspartnern mit Sitz/Wohnsitz in den USA und einer Verwendung der Produkte beim Endabnehmer mit Sitz/Wohnsitz in den USA.

Zusätzliche Funktionsgarantie auf sämtliche Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen: 2 Jahre

Hawa Junior 100 GP Pocket bestehend aus Laufschiene (Aluminium Wandstärke 2.9 mm), Laufwerk mit Kugellagerrollen, Stopper, Federpuffer oder Dämpfeinzugssystem Hawa SoftMove 100, Glasaufhängung mit Punktbefestigung, spielfreie Bodenführung

Optional:

(….) Set für montier- und demontierbare Laufschiene, Aluminium

## Schnittstellen Türblatt

* Glasbearbeitung für Glashalter
* Formschlüssige Glasbefestigung mit Punktbefestigung

## Montageset

* Das Aufnahmeprofil wird während dem Erstellen der Taschenkonstruktion montiert

## Taschenkonstruktion

* Die Taschenkonstruktion muss bauseitig gelöst werden