

Beschlag für oben laufende Holztüren bis 100 kg, mit aufgesetzter Laufschiene. Optional mit Dämpfeinzug. Deckenmontage. Wandtaschenlösung.

**Produkt-Highlights Komfort** Barrierefreies Öffnen und beidseitiger Dämpfeinzug ab Türbreiten

von 800 mm

**Produktivität** Einfache Höhenjustierung über beide Aufhängungen und bequeme Tiefenjustierung in der Wandtasche an fertig montierter Tür

**Sicherheit** Einzigartige Leistungsgarantie: 15 Jahre bei privater und 7 Jahre bei gewerblicher Nutzung auf unvergleichlich geringe Öffnungskräfte von maximal 22 N

**Technische Merkmale** max. Türgewicht 100 kg

Türdicke 35–80 mm

max. Türhöhe 4000 mm

max. Türbreite 1500 mm

max. Öffnungsbreite 1470 mm

Höhenverstellbarkeit +/- 4 mm

Dämpfung Ja

Garantierte Öffnungskraft mit Dämpfung\* max. 22 N (Barrierefrei) Material Türe Holz

Oberflächenfarbe sichtbare Profile Aluminium eloxiert

**Systemausführungen** Deckenmontage Ja

Obenlaufend Ja

**Anwendungsgebiet** Beanspruchung leicht / privat zugänglich Ja

Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich Ja Beanspruchung hoch / öffentlich zugänglich Ja

**Durchgeführte Tests** Schlösser und Baubeschläge – Beschläge für Schiebetüren und Falttüren nach EN 1527 / 2020 – Dauer der Funktionsfähigkeit: Klasse 6 (höchste Klasse = 100’000 Zyklen)

\*siehe Garantie

# Garantie

**Produktausführung**

Leistungsgarantie für alle offiziellen Hawa Junior 100 Ausführungen mit Magnet- Dämpfeinzugssystem: Garantierte Öffnungskraft der Schiebetüre von max. 22 N für 15 Jahre in privater und 7 Jahre in gewerblicher Nutzung

Die Leistungsgarantie hat weltweite Gültigkeit mit Ausnahme von Vertragspartnern mit Sitz/Wohnsitz in den USA und einer Verwendung der Produkte beim Endabnehmer mit Sitz/Wohnsitz in den USA.

Zusätzliche Funktionsgarantie auf sämtliche Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen: 2 Jahre

Hawa Junior 100 Z Pocket bestehend aus Laufschiene (Aluminium Wandstärke 2.9 mm), Laufwerk mit Kugellagerrollen (200’000 Zyklen getestet), SoftStop, Federpuffer oder Dämpfeinzugssystem Hawa SoftMove (2-seitig gedämpft 800 mm minimale Türbreite, max. 22 N Öffnungskraft), Zweiwegaufhängung, spielfreie Bodenführung

Optional:

(….) Clip-Blende zu Aufnahmeprofil

(….) Führungsschiene, zum Einnuten, Kunststoff

(….) Set für montier- und demontierbare Laufschiene

(….) Clip-Blende zu Aufnahmeprofil, für Sturzverblendung, Aluminium

**Schnittstellen Türblatt**

* Geschraubte Befestigung der Zweiwegaufhängung
* Führungsnut (H × B) 20 × 10 mm (20 × 12 mm bei Führungsschiene Kunststoff)

**Taschenkonstruktion**

* Die Taschenkonstruktion muss bauseitig gelöst werden

**Montageset**

* Das Aufnahmeprofil wird während dem Erstellen der Taschenkonstruktion montiert