**Beschlag für oben laufende Holztüren bis 160 kg, mit aufgesetzter Laufschiene.**

**Deckenmontage.**

**Produkt-Highlights**

**Komfort**

Hochwertige langlebige Gleitlager für ruhigen, leichten Lauf auch bei

höheren Gewichten

**Flexibilität**

Stahlaufhängebügel zum Schrauben oder Schweissen

**Technische Merkmale** max. Türgewicht

Türdicke max. Türhöhe

max. Türbreite

max. Öffnungsbreite Höhenverstellbarkeit Dämpfung

Material Türe

160 kg

35–80 mm

4000 mm

3000 mm

2950 mm

+/- 4 mm Nein Holz

**Systemausführungen** Deckenmontage

Obenlaufend

Ja

Ja

**Anwendungsgebiet**

Beanspruchung leicht / privat zugänglich

Ja

Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich Ja

Beanspruchung hoch / öffentlich zugänglich Ja

**Durchgeführte Tests** Schlösser und Baubeschläge – Beschläge für Schiebetüren und Falttüren nach EN 1527/2013

– Dauer der Funktionsfähigkeit: Klasse 6 (höchste Klasse = 100’000 Zyklen)

Möbelbeschläge – Festigkeit und Dauerhaltbarkeit von Beschlägen für Schiebetüren und Rollladen nach EN 15706/2009

**Garantie** Für die einwandfreie Funktion der von Hawa gelieferten Produkte und für die Haltbarkeit sämtlicher Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen leistet Hawa Gewähr für die Dauer von 2 Jahren ab Gefahrenübergang.

**Produktausführung** Hawa Junior 160 A bestehend aus Laufschiene (Aluminium Wandstärke 4.0 mm), Laufwerk mit Gleitlagerrollen, Stopper, Tragprofil mit Aufhängeschlitten, spielfreie Bodenführung

Optional:

(….) Führungsschiene, zum Einnuten, Kunststoff (….) Bodentürstopper, mit Zentrierteil

(….) Wandbodenführung Hawa Confort 160

# Schnittstellen Türblatt

* Geschraubte oder Geschweisste Befestigung des Tragflansch
* Führungsnut (H × B) 25 × 14 mm (28 × 17 mm bei Führungsschiene Kunststoff)