**Beschlag für oben laufende Glastüren bis 40 kg, mit aufgesetzter Laufschiene. Optional mit**

**Dämpfeinzug. Wand- oder Deckenmontage.**

**Produkt-Highlights**

**Produktivität** Einfache Klemmmontage der Glastüre an Aufhängung ohne

Glasausschnitt

**Komfort**

Hohe Laufruhe und leichtes Schieben mit hochwertigem

Dämpfeinzugssystem

**Technische Merkmale** max. Türgewicht

Türdicke max. Türhöhe

max. Türbreite

max. Öffnungsbreite Höhenverstellbarkeit Dämpfung

Material Türe

40 kg

8–12.7 mm

4000 mm

3000 mm

2950 mm

+/- 2 mm Ja

Glas

**Systemausführungen** Wandmontage

Deckenmontage Deckenmontage eingelassen Obenlaufend

Ja

Ja Ja Ja

**Anwendungsgebiet**

Beanspruchung leicht / privat zugänglich Ja

Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich Ja Beanspruchung hoch / öffentlich zugänglich Ja

**Durchgeführte Tests** Schlösser und Baubeschläge – Beschläge für Schiebetüren und Falttüren nach EN 1527 / 2013 – Dauer der Funktionsfähigkeit: Klasse 6 (höchste Klasse = 100’000 Zyklen)

Möbelbeschläge – Festigkeit und Dauerhaltbarkeit von Beschlägen für Schiebetüren und Rollladen nach EN 15706 / 2009

**Garantie** Für die einwandfreie Funktion der von Hawa gelieferten Produkte und für die Haltbarkeit sämtlicher Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen leistet Hawa Gewähr für die Dauer von 2 Jahren ab Gefahrenübergang.

**Produktausführung** Hawa Junior 40 GS bestehend aus Laufschiene (Aluminium Wandstärke 2.0 mm), Laufwerk mit Gleitlagerrollen, Stopper oder Dämpfeinzugssystem Hawa SoftMove 40, Klemmschuh mit Aufhängeschraube, spielfreie Bodenführung

Optional:

(….) Führungschienen

(….) Bodentürstopper, mit Zentrierteil

# Schnittstellen Türblatt

* Ausfräsung keine
* Glasbefestigung geklemmt