**Durchgeführte Tests** Schlösser und Baubeschläge – Beschläge für Schiebetüren und Falttüren nach EN 1527 / 2013

– Dauer der Funktionsfähigkeit: Klasse 6 (höchste Klasse = 100’000 Zyklen)

Möbelbeschläge – Festigkeit und Dauerhaltbarkeit von Beschlägen für Schiebetüren und Rollladen nach EN 15706 / 2009

# Garantie



**Beschlag für 2 symmetrisch öffnende Glastüren bis 80 kg, mit aufgesetzter oder decken- bündiger Laufschiene. Deckenmontage.**

**Produkt-Highlights**

**Flexibilität**

Türöffnungen bis 2280 mm

**Ästhetik**

Symmetrische Lösungen ohne Führungsschiene möglich

**Technische Merkmale** max. Türgewicht

Türdicke max. Türhöhe Türbreite

max. Öffnungsbreite Höhenverstellbarkeit Dämpfung

Material Türe

80 kg

8–16 mm

3000 mm

500–1200 mm

2300 mm

+/- 3 mm Nein Glas

**Systemausführungen** Deckenmontage

Obenlaufend

Ja

Ja

**Anwendungsgebiet**

Beanspruchung leicht / privat zugänglich

Ja

Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich Ja

Beanspruchung hoch / öffentlich zugänglich Ja

Für die einwandfreie Funktion der von Hawa gelieferten Produkte und für die Haltbarkeit sämtlicher Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen leistet Hawa Gewähr für die Dauer von 2 Jahren ab Gefahrenübergang.

**Produktausführung** Hawa Junior 80 G Symmetric bestehend aus Laufschiene (Aluminium Wandstärke 2.9 mm), Laufwerk mit Gleitlagerrollen, Stopper, Zahnriemen mit Umlenkrollen, Tragprofil mit Aufhängeschlitten, spielfreie Bodenführung , Trag- und Glashalteprofile

Optional:

(….) Führungsschiene

(….) Bodentürstopper, mit Zentrierteil

# Schnittstellen Türblatt

* Glasbearbeitung für Glashalter
* Formschlüssige Glasbefestigung an Trag- und Glashalteprofil