

**Beschlag für oben laufende Holztüren bis 80 kg, mit aufgesetzter Laufschiene.**

**Deckenmontage. Aussenbereich-Ausführung.**

**Produkt-Highlights**

**Komfort**

Laufrollen aus Hochleistungskunstoff gewährleisten hohe Laufruhe

und leichtgängiges Schieben

**Sicherheit**

Korrosionsbeständige Materialien für den Einsatz in vorübergehend

feuchten Innenräumen

**Technische Merkmale** max. Türgewicht

Türdicke max. Türhöhe

max. Türbreite

max. Öffnungsbreite Höhenverstellbarkeit Dämpfung

Material Türe

80 kg

35–80 mm

4000 mm

3000 mm

2950 mm

+/- 4 mm Nein Holz

**Systemausführungen** Deckenmontage

Obenlaufend

Ja

Ja

**Anwendungsgebiet**

Beanspruchung leicht / privat zugänglich Ja

Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich Ja Beanspruchung hoch / öffentlich zugänglich Ja

**Durchgeführte Tests** Schlösser und Baubeschläge – Beschläge für Schiebetüren und Falttüren nach EN 1527 / 2013 – Dauer der Funktionsfähigkeit: Klasse 6 (höchste Klasse = 100’000 Zyklen)

Möbelbeschläge – Festigkeit und Dauerhaltbarkeit von Beschlägen für Schiebetüren und Rollladen nach EN 15706 / 2009

**Garantie** Für die einwandfreie Funktion der von Hawa gelieferten Produkte und für die Haltbarkeit sämtlicher Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen leistet Hawa Gewähr für die Dauer von 2 Jahren ab Gefahrenübergang.

**Produktausführung** Hawa Junior 80 Inox bestehend aus Laufschiene (Aluminium Wandstärke 2.9 mm), Laufwerk mit Gleitlagerrollen, Stopper, Aufhängebügel, spielfreie Bodenführung

Optional:

(….) Führungsschiene, zum Einnuten, Kunststoff

# Schnittstellen Türblatt

* Geschraubte Befestigung des Aufhängebügels
* Führungsnut (H × B) 20 × 10 mm (20 × 12 mm bei Führungsschiene Kunststoff)