
# Beschlag für 2 teleskopisch öffnende Holztüren bis 80 kg, mit aufgesetzter Laufschiene. Deckenmontage.

Produkt-Highlights Flexibilität Türöffnungen bis 3200 mm möglich

Flexibilität Teleskopisches wie auch symmetrisches Öffnen kombinierbar

Technische Merkmale max. Türgewicht 80 kg

Türdicke 32–47 mm

max. Türhöhe 4000 mm

Türbreite 500–1200 mm

max. Öffnungsbreite 4500 mm

Höhenverstellbarkeit +/- 2 mm

Dämpfung Nein

Material Türe Holz

Systemausführungen Deckenmontage Ja

Obenlaufend Ja

Anwendungsgebiet Beanspruchung leicht / privat zugänglich Ja

Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich Ja Beanspruchung hoch / öffentlich zugänglich Ja

Durchgeführte Tests Schlösser und Baubeschläge – Beschläge für Schiebetüren und Falttüren nach EN 1527 / 2013

– Dauer der Funktionsfähigkeit: Klasse 6\* (höchste Klasse = 100’000 Zyklen)

Möbelbeschläge – Festigkeit und Dauerhaltbarkeit von Beschlägen für Schiebetüren und Rollladen

nach EN 15706 / 2009

Garantie Für die einwandfreie Funktion der von Hawa gelieferten Produkte und für die Haltbarkeit sämtlicher Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen leistet Hawa Gewähr für die Dauer von 2 Jahren ab Gefahrenübergang.

Produktausführung Hawa Junior 80 Z Telescopic 2 bestehend aus Laufschiene (Aluminium Wandstärke 2.9 mm), Laufwerk mit Gleitlagerrollen, Stopper, Zahnriemen mit Umlenkrollen, Zweiwegaufhängung, spielfreie Bodenführung

Optional:

(….) Führungsschiene, zum Einnuten in der Türe, Kunststoff (….) Bodentürstopper, mit Zentrierteil

Schnittstellen Türblatt

## Geschraubte Befestigung der Zweiwegaufhängung

* Führungsnut (H × B) 25 × 10 mm (20 × 12 mm bei Führungsschiene Kunststoff)