

**Beschlag für 4 teleskopisch öffnende Holztüren bis 40 kg, mit aufgesetzter Laufschiene.**

**Deckenmontage.**

**Produkt-Highlights**

**Flexibilität**

Türöffnungen bis 3200 mm möglich

**Flexibilität**

Teleskopisches wie auch symmetrisches Öffnen kombinierbar

**Technische Merkmale** max. Türgewicht

Türdicke max. Türhöhe Türbreite

max. Öffnungsbreite Höhenverstellbarkeit Material Türe

40 kg

40–47 mm

4000 mm

500–800 mm

2900 mm

+/- 2 mm Holz

**Anwendungsgebiet**

Beanspruchung leicht / privat zugänglich

Ja

Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich Ja

Beanspruchung hoch / öffentlich zugänglich Ja

**Durchgeführte Tests** Schlösser und Baubeschläge – Beschläge für Schiebetüren und Falttüren nach EN 1527 / 2013

– Dauer der Funktionsfähigkeit: Klasse 6 (höchste Klasse = 100’000 Zyklen)

Möbelbeschläge – Festigkeit und Dauerhaltbarkeit von Beschlägen für Schiebetüren und Rollladen nach EN 15706 / 2009

**Garantie** Für die einwandfreie Funktion der von Hawa gelieferten Produkte und für die Haltbarkeit sämtlicher Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen leistet Hawa Gewähr für die Dauer von 2 Jahren ab Gefahrenübergang.

**Produktausführung** Hawa Junior 80 Z Telescopic 4 bestehend aus Laufschiene (Aluminium Wandstärke 2.9 mm), Laufwerk mit Gleitlagerrollen, Stopper, Zahnriemen mit Umlenkrollen, Zweiwegaufhängung, spielfreie Bodenführung

Optional:

(….) Führungsschiene, zum Einnuten in der Türe, Kunststoff (….) Bodentürstopper, mit Zentrierteil

# Schnittstellen Türblatt

* Geschraubte Befestigung der Zweiwegaufhängung
* Führungsnut (H × B) 25 × 10 mm (20 × 12 mm bei Führungsschiene Kunststoff)