**Beschlag für oben laufende Holz- oder Glastüren bis 70 kg, mit aufgesetzter oder decken- bündiger Führungsschiene. Deckenmontage.**

**Produkt-Highlights**

**Komfort**

Gefederte Bodenführung auf durchgehender Führungsschiene für

stabile und ruhige Laufeigenschaften

**Ästhetik**

Filigrane Laufschienen und minimale Einbauhöhe für gehobene

Designansprüche

**Technische Merkmale** max. Türgewicht

Türdicke max. Türhöhe

max. Türbreite

max. Öffnungsbreite Höhenverstellbarkeit Dämpfung

Material Türe

Oberflächenfarbe sichtbare Profile

70 kg

30–40 mm

2600 mm

3000 mm

2950 mm

+/- 3 mm Nein

Holz;Glas;Holz Glas Mix Aluminium roh;Aluminium eloxiert

/Aluminium Edelstahloptik

**Systemausführungen** Deckenmontage

Deckenmontage eingelassen Obenlaufend

Ja

Ja Ja

**Anwendungsgebiet**

Beanspruchung leicht / privat zugänglich

Ja

Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich Ja

**Garantie** Für die einwandfreie Funktion der von Hawa gelieferten Produkte und für die Haltbarkeit sämtlicher Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen leistet Hawa Gewähr für die Dauer von 2 Jahren ab Gefahrenübergang.

**Produktausführung** Hawa Ordena 70 F bestehend aus, Laufschiene, Laufwerk mit Kugellagerrollen, Tragprofil für Holz oder Punktbefestigung für Glas, Schienenpuffer mit Rückhaltefeder, Bodenführung gefedert, Führungschiene

Optional:

( ) Doppellaufschiene

( ) Doppelführungsschiene

( ) Abdeckkappen

( ) Wandanschluss Profil

( ) Glaskantenschutz

# Schnittstellen Türblatt Holz

* Ausfräsung für Gehäuse (H × B) 25 × 20 mm
* Geschraubte Befestigung des Gehäuses
* Bodenführung unten eingebohrt Ø 12 mm

# Türblatt Glas

* Glasbearbeitung für Glashalter oben und unten