**Beschlag für oben laufende Holz- oder Glastüren bis 70 kg, mit punktueller Führung. Deckenmontage.**

**Produkt-Highlights Ästhetik** Punktuell geführtes System für grosse Öffnungen ohne durchgängige

Führungsschiene

**Flexibilität** Hohe Flexibilität in der Raumgestaltung durch Kombinationsmöglichkeiten von Holz- und Glasschiebetüren

**Technische Merkmale** max. Türgewicht 70 kg

Holz: 30–40 mm Mögliche Gläser:

Türdicke

ESG: Einscheibensicherheitsglas 8/10 mm

VSG: Verbundsicherheitsglas 8.7–10.7 mm



max. Türhöhe 2600 mm

max. Türbreite 3000 mm

max. Öffnungsbreite 2950 mm

Höhenverstellbarkeit +/- 3

Dämpfung Nein

Material Türe Holz;Glas;Holz Glas Mix

Oberflächenfarbe sichtbare Profile Aluminium roh;Aluminium eloxiert

/Aluminium Edelstahloptik

**Systemausführungen** Deckenmontage Ja

Deckenmontage eingelassen Ja

Obenlaufend Ja

**Anwendungsgebiet** Beanspruchung leicht / privat zugänglich Ja

Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich Ja

**Garantie** Für die einwandfreie Funktion der von Hawa gelieferten Produkte und für die Haltbarkeit sämtlicher Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen leistet Hawa Gewähr für die Dauer von 2 Jahren ab Gefahrenübergang.

**Produktausführung** Hawa Ordena 70 P bestehend aus, Laufschiene, Laufwerk mit Kugellagerrollen, Tragprofil für Holz oder Punktbefestigung für Glas, Schienenpuffer mit Rückhaltefeder, Bodenführung

Optional:

( ) Doppellaufschiene

( ) Doppelführungsschiene

( ) Abdeckkappen

( ) Wandanschluss Profil

( ) Glaskantenschutz

# Schnittstellen Türblatt Holz

* Ausfräsung für Gehäuse (H × B) 25 × 20 mm
* Geschraubte Befestigung des Gehäuses
* Ausfräsung unten für Führungsnut (H × B) 20 × 10 mm

# Türblatt Glas

* Glasbearbeitung für Glashalter oben und unten