**Beschlag für oben laufende Holztüren bis 100 kg, mit aufgesetzter Laufschiene. Optional mit**

**Dämpfeinzug. Wandmontage. Minimale Einbauhöhe.**

**Produkt-Highlights**

**Flexibilität**

Im System integrierte Aluminium- oder bauseitige Holz-Verblendung

**Produktivität** Werkzeuglose Türmontage

**Ästhetik**

Als Designvariante «Black Edition» für besondere attraktive Optik auch

in Schwarz erhältlich

**Technische Merkmale** max. Türgewicht

Türdicke max. Türhöhe

max. Türbreite

max. Öffnungsbreite Höhenverstellbarkeit Dämpfung

Material Türe

Oberflächenfarbe sichtbare Profile

100 kg

30–45 mm

2700 mm

1600 mm

1535 mm

+/– 3 mm Ja

Holz

Aluminium / Aluminium eloxiert / Aluminium schwarz eloxiert

**Systemausführungen** Wandmontage

Obenlaufend

Ja

Ja

**Anwendungsgebiet**

Beanspruchung leicht / privat zugänglich

Ja

Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich Ja

Beanspruchung hoch / öffentlich zugänglich Ja

**Durchgeführte Tests** Schlösser und Baubeschläge – Beschläge für Schiebetüren und Falttüren nach EN 1527

* Dauer der Funktionsfähigkeit: Klasse 6 (höchste Klasse = 100’000 Zyklen)

Möbelschlösser und -beschläge – Rollenbeschläge für Schiebetüren nach DIN 68859

* Anschlagsicherheit
* Herausfallsicherheit

**Garantie** Für die einwandfreie Funktion der von Hawa gelieferten Produkte und für die Haltbarkeit sämtlicher Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen leistet Hawa Gewähr für die Dauer von 2 Jahren ab Gefahrenübergang.

**Produktausführung** Hawa Porta 100 HMD bestehend aus Laufschiene, Laufwerk mit Kugellagerrollen, Stopper mit Rückhaltefeder, Laufwerk-Träger Kunststoff mit Gehäuse Stahl, Bodenführung mit Rolle

Optional:

(….) Laufschine mit Distanzerweiterung +9 mm/+20 mm (….) Clip-Blende zu Laufschiene

(….) Dämpfeinzug Hawa Porta 100 (….) Abdeckkappe zu Montageöffnung

# Schnittstellen Türblatt

* Ausfräsung für Gehäuse (H × B) 23 × 18 mm
* Geschraubte Befestigung des Gehäuse
* Führungsnut (H × B) 16 × 12 mm