

**Beschlag für oben laufende Glastüren bis 40 kg, mit aufgesetzter Laufschiene.**

**Glaswandmontage.**

**Produkt-Highlights**

**Flexibilität**

Montage an Massiv- oder Glaswänden mit optionalen

Glaswandadaptern

**Produktivität** Keine Glasbearbeitung dank Klemmschuh-Verbindung

**Technische Merkmale** max. Türgewicht

Türdicke max. Türhöhe

max. Türbreite

max. Öffnungsbreite Höhenverstellbarkeit Dämpfung

Material Türe

Oberflächenfarbe sichtbare Profile

40 kg

8 mm

2200 mm

1000 mm

950 mm

+4/-1 mm Ja

Glas

Aluminium eloxiert /Aluminium Edelstahloptik

**Systemausführungen** Wandmontage

Obenlaufend

Ja

Ja

**Anwendungsgebiet**

Beanspruchung leicht / privat zugänglich

Ja

Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich Ja

**Durchgeführte Tests** Schlösser und Baubeschläge – Beschläge für Schiebetüren und Falttüren nach EN 1527

* Dauer der Funktionsfähigkeit: Klasse 6 (höchste Klasse = 100’000 Zyklen)

Möbelschlösser und -beschläge – Rollenbeschläge für Schiebetüren nach DIN 68859

* Anschlagsicherheit
* Herausfallsicherheit

**Garantie** Für die einwandfreie Funktion der von Hawa gelieferten Produkte und für die Haltbarkeit sämtlicher Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen leistet Hawa Gewähr für die Dauer von 2 Jahren ab Gefahrenübergang.

**Produktausführung** Hawa Banio 40 GE Glaswandmontage bestehend aus Laufschiene mit Glaswand-Montageset (Aluminium), Clip-Blende, Laufwerk mit Kugellagerrollen, Stopper, Klemmschuh mit Aufhängeschraube, Bodenführung

Optional:

(….) Dämpfeinzug Hawa Porta 40

# Schnittstellen Türblatt

* Ausfräsung für Traghalter
* Glasbefestigung geklemmt