**Beschlag für oben laufende Holztüren bis 40 kg, mit aufgesetzter Laufschiene. Optional mit**

**Dämpfeinzug. Wandmontage.**

**Produkt-Highlights**

**Flexibilität**

Schlankes Sortiment, Gleichteile für Holz- und Glaslösungen

**Produktivität** Keine Türbearbeitung, stufenlose Justierung für minimale

Produktionszeiten

**Technische Merkmale** max. Türgewicht

Türdicke max. Türhöhe

max. Türbreite

max. Öffnungsbreite Höhenverstellbarkeit Dämpfung

Material Türe

Oberflächenfarbe sichtbare Profile

40 kg

18–30 mm

2200 mm

1000 mm

950 mm

+2/-1 mm Ja

Holz

Aluminium eloxiert /Aluminium Edelstahloptik

**Systemausführungen** Wandmontage

Obenlaufend

Ja

Ja

**Anwendungsgebiet**

Beanspruchung leicht / privat zugänglich

Ja

Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich Ja

**Durchgeführte Tests** Schlösser und Baubeschläge – Beschläge für Schiebetüren und Falttüren nach EN 1527

* Dauer der Funktionsfähigkeit: Klasse 6 (höchste Klasse = 100’000 Zyklen)

Möbelschlösser und -beschläge – Rollenbeschläge für Schiebetüren nach DIN 68859

* Anschlagsicherheit
* Herausfallsicherheit

**Garantie** Für die einwandfreie Funktion der von Hawa gelieferten Produkte und für die Haltbarkeit sämtlicher Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen leistet Hawa Gewähr für die Dauer von 2 Jahren ab Gefahrenübergang.

**Produktausführung** Hawa Porta 40 H bestehend aus Laufschiene (Aluminium), Clip-Blende, Laufwerk mit Gleitlagerrollen, Stopper, Tragflasch, Bodenführung

Optional:

(….) Distanzschiene

(….) Dämpfeinzug Hawa Porta 40

# Schnittstellen Türblatt

* Geschraubte Befestigung des Tragflansch