**Beschlag für oben laufende Holztüren bis 45 kg, mit aufgesetzter Laufschiene. Wand- oder**

**Deckenmontage.**

**Produkt-Highlights**

**Flexibilität**

Wand- und Deckenmontage auf gleichem System

**Produktivität** Einfache Bearbeitungen für minimale Produktions- und

Montagezeiten

**Technische Merkmale** max. Türgewicht

Türdicke max. Türhöhe

max. Türbreite

max. Öffnungsbreite Höhenverstellbarkeit Dämpfung

Material Türe

Oberflächenfarbe sichtbare Profile

45 kg

30–45 mm

2200 mm

1000 mm

950 mm

+/- 3 mm Nein Holz

Aluminium eloxiert

**Systemausführungen** Wandmontage

Deckenmontage Obenlaufend

Ja

Ja Ja

**Anwendungsgebiet**

Beanspruchung leicht / privat zugänglich

Ja

Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich Ja

**Durchgeführte Tests** Schlösser und Baubeschläge – Beschläge für Schiebetüren und Falttüren nach EN 1527

* Dauer der Funktionsfähigkeit: Klasse 6 (höchste Klasse = 100’000 Zyklen)

Möbelschlösser und -beschläge – Rollenbeschläge für Schiebetüren nach DIN 68859

* Anschlagsicherheit
* Herausfallsicherheit

## **Garantie** Für die einwandfreie Funktion der von Hawa gelieferten Produkte und für die Haltbarkeit sämtlicher Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen leistet Hawa Gewähr für die Dauer von 2 Jahren ab Gefahrenübergang.

**Produktausführung** Hawa Porta 45 H bestehend aus Laufschiene (Aluminium), Laufwerk mit Gleitlagerrollen, Stopper mit Rückhaltefeder, Tragflansch, Bodenführung

Optional:

(….) Winkelset zu Wandmontage

(….) Bodenführungs-Set für Wandmontage mit Rolle

# Schnittstellen Türblatt

## Geschraubte Befestigung des Tragflansch