**Beschlag für oben laufende Glastüren bis 250 kg, mit aufgesetzter Laufschiene. Wand- oder**

**Deckenmontage.**

**Produkt-Highlights**

**Komfort**

Hochwertige Stahl-Kugellagerrollen für ruhigen, leichten Lauf selbst bei

grossem Gewicht

**Sicherheit**

Hohe Sicherheit durch formschlüssige Glasbefestigung

**Technische Merkmale** max. Türgewicht

Türdicke max. Türhöhe

max. Türbreite

max. Öffnungsbreite Höhenverstellbarkeit Dämpfung

Material Türe

Oberflächenfarbe sichtbare Profile

250 kg

8–16 mm

4000 mm

3000 mm

2950 mm

+/- 6 mm Nein

Glas; Alu Glas Holz Mix Aluminium eloxiert /Aluminium Edelstahloptik

**Systemausführungen** Wandmontage

Deckenmontage Obenlaufend

Ja

Ja Ja

**Anwendungsgebiet**

Beanspruchung leicht / privat zugänglich

Ja

Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich Ja

Beanspruchung hoch / öffentlich zugänglich Ja

250 G

**Garantie** Für die einwandfreie Funktion der von Hawa gelieferten Produkte und für die Haltbarkeit sämtlicher Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen leistet Hawa Gewähr für die Dauer von 2 Jahren ab Gefahrenübergang.

**Produktausführung** Hawa Super 250 G bestehend aus Laufschiene (Edelstahl, Wandstärke 5.0 mm), Laufwerk 3 rollig mit Kugellagerrollen, Schienenpuffer, Aufhängeschlitten, spielfreie Bodenführung, Trag- und Glashalteprofile.

Optional:

(….) Glaskantenschutz (….) Glashalteprofil unten ( ) Bodenführungsprofil

(….) Bodenstopper

(….) Bolzenriegelschloss

# Schnittstellen Türblatt

* Glasbearbeitung für Glashalter
* Formschlüssige Glasbefestigung an Trag- und Glashalteprofil

# Hawa Sliding Solutions AG

Untere Fischbachstrasse 4, 8932 Mettmenstetten, Schweiz

Tel. +41 44 787 17 17, info@hawa.com, [www.hawa.com](http://www.hawa.com/) 1