

**Beschlag für oben laufende Holztüren bis 500 kg, mit aufgeschraubter Laufschiene. Wand-**

**oder Deckenmontage.**

**Produkt-Highlights**

**Flexibilität**

Stahlaufhängewinkel zum Schrauben oder Schweissen

**Komfort**

Hochwertige Stahl-Kugellagerrollen für ruhigen, leichten Lauf selbst

bei höchstem Gewicht

**Technische Merkmale** max. Türgewicht

Türdicke max. Türhöhe

max. Türbreite

max. Öffnungsbreite Höhenverstellbarkeit Dämpfung

Material Türe

Oberflächenfarbe sichtbare Profile

500 kg

45–100 mm

6000 mm

5000 mm

4950 mm

+12 / -8 mm Nein

Holz Edelstahl

**Systemausführungen** Wandmontage

Deckenmontage Obenlaufend

Ja

Ja Ja

**Anwendungsgebiet**

Beanspruchung leicht / privat zugänglich

Ja

Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich Ja

Beanspruchung hoch / öffentlich zugänglich Ja

500 A

**Garantie** Für die einwandfreie Funktion der von Hawa gelieferten Produkte und für die Haltbarkeit sämtlicher Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen leistet Hawa Gewähr für die Dauer von 2 Jahren ab Gefahrenübergang.

**Produktausführung** Hawa Super 500 A bestehend aus Laufschiene (Edelstahl, Wandstärke 5.0 mm), Winkel mit Aufhängeschlitten und 3 rolligen Kugellagerrollen, Federpuffer, Bodenführung.

Optional:

( ) Schienenstopper zum Schrauben

# Schnittstellen Türblatt

* Ausfräsung für Winkelaufhängung
* Bohrung hinten für Federpuffer Ø 20 mm / Tiefe 102 mm
* Geschraubte Befestigung des Winkelgehäuse
* Führungsnut (H × B) 40 × 6 mm

# Stahlaufhängung

- zum Schrauben oder Schweissen

# Hawa Sliding Solutions AG

Untere Fischbachstrasse 4, 8932 Mettmenstetten, Schweiz

Tel. +41 44 787 17 17, [info@hawa.com,](mailto:info@hawa.com) [www.hawa.com](http://www.hawa.com/) 1