

**Beschlag für oben laufende Holztüren bis 500 kg, mit aufgeschraubter Laufschiene.**

**Deckenmontage. Minimale Einbauhöhe.**

**Produkt-Highlights**

**Komfort**

Hochwertige Stahl-Kugellagerrollen für ruhigen, leichten Lauf selbst bei

höchstem Gewicht

**Flexibilität**

Mit Ergänzungsteilen auch als Brandschutztüre verwendbar

**Technische Merkmale** max. Türgewicht

Türdicke max. Türhöhe

max. Türbreite

max. Öffnungsbreite Höhenverstellbarkeit Dämpfung

Material Türe

Oberflächenfarbe sichtbare Profile

500 kg

45–100 mm

6000 mm

5000 mm

4950 mm

+/- 2 mm Nein Holz Edelstahl

**Systemausführungen** Deckenmontage

Obenlaufend

Ja

Ja

**Anwendungsgebiet**

Beanspruchung leicht / privat zugänglich

Ja

Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich Ja

Beanspruchung hoch / öffentlich zugänglich Ja

500 B

**Garantie** Für die einwandfreie Funktion der von Hawa gelieferten Produkte und für die Haltbarkeit sämtlicher Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen leistet Hawa Gewähr für die Dauer von 2 Jahren ab Gefahrenübergang.

**Produktausführung** Hawa Super 500 B bestehend aus Doppellaufschiene (Edelstahl, Wandstärke 5.0 mm), Winkel mit Aufhängeschlitten und 4 rolligen Kugellagerrollen, Federpuffer, Bodenführung

Optional:

( ) Laufwerk 4-rollig für Brandschutztüren

( ) Schienenstopper zum Schrauben in die Laufschiene

# Schnittstellen Türblatt

* Ausfräsung für Winkelaufhängung
* Bohrung hinten für Federpuffer Ø 20 mm / Tiefe 102 mm
* Geschraubte Befestigung des Winkelgehäuse
* Führungsnut (H × B) 40 × 6 mm

# Hawa Sliding Solutions AG

Untere Fischbachstrasse 4, 8932 Mettmenstetten, Schweiz

Tel. +41 44 787 17 17, [info@hawa.com,](mailto:info@hawa.com) [www.hawa.com](http://www.hawa.com/) 1