500 M

# Garantie

**Produktausführung**

Für die einwandfreie Funktion der von Hawa gelieferten Produkte und für die Haltbarkeit sämtlicher Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen leistet Hawa Gewähr für die Dauer von 2 Jahren ab Gefahrenübergang.

Hawa Super 500 M bestehend aus Laufschiene (Edelstahl, Wandstärke 5.0 mm), Laufwerk 3-rollig mit Kugellagerrollen, Aufhängeplatte, Federpuffer, Bodenführung.

Optional:

( ) Bodenführungsprofil

( ) Schienenstopper zum Schrauben



**Beschlag für oben laufende Glastüren bis 500 kg, mit aufgesetzter Laufschiene. Wand- oder**

**Deckenmontage.**

**Produkt-Highlights**

**Komfort**

Hochwertige Stahl-Kugellagerrollen für ruhigen, leichten Lauf selbst bei

grossem Gewicht

**Sicherheit**

Hohe Sicherheit durch formschlüssige Glasbefestigung

**Technische Merkmale** max. Türgewicht

Türdicke max. Türhöhe

max. Türbreite

max. Öffnungsbreite Höhenverstellbarkeit Dämpfung

Material Türe

Oberflächenfarbe sichtbare Profile

500 kg

35–80 mm

4000 mm

3000 mm

2950 mm

+/- 6 mm Nein

Alu Glas Holz Mix;Metall Edelstahl

**Systemausführungen** Wandmontage

Deckenmontage Obenlaufend

Ja

Ja Ja

**Anwendungsgebiet**

Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich Ja

Beanspruchung hoch / öffentlich zugänglich Ja

# Schnittstellen Türblatt

* Ausfräsung für Winkelaufhängung
* Bohrung hinten für Federpuffer Ø 20 mm / Tiefe 102 mm
* Geschraubte Befestigung des Winkelgehäuse
* Führungsnut (H × B) 40 × 6 mm

# Hawa Sliding Solutions AG

Untere Fischbachstrasse 4, 8932 Mettmenstetten, Schweiz

Tel. +41 44 787 17 17, [info@hawa.com,](mailto:info@hawa.com) [www.hawa.com](http://www.hawa.com/) 1