

**Beschlag für oben laufende Glastüren bis 80 kg, mit aufgesetzter oder deckenbündiger**

**Laufschiene. Deckenmontage.**

**Produkt-Highlights**

**Produktivität** Vereinfachte Planung und Bestellung, da alle Elemente gleich breit und

mit den gleichen Ausschnitten versehen sind

**Ästhetik**

Gerades und abgerundetes Glashalteprofil für verschiedene

Designansprüche

**Technische Merkmale** max. Türgewicht

Türdicke max. Türhöhe

max. Türbreite

max. Öffnungsbreite Höhenverstellbarkeit Dämpfung

Material Türe

80 kg

10–12.7 mm

2600 mm

900 mm

6310 mm

+/- 3 mm Nein Glas

**Systemausführungen** Deckenmontage

Deckenmontage eingelassen Obenlaufend

Ja

Ja Ja

**Anwendungsgebiet**

Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich Ja

Beanspruchung hoch / öffentlich zugänglich Ja

**Durchgeführte Tests** Schlösser und Baubeschläge – Beschläge für Schiebetüren und Falttüren nach EN 1527 / 1998 – Dauer der Funktionsfähigkeit: Klasse 6 (höchste Klasse = 100’000 Zyklen)

Möbelschlösser und -beschläge – Rollenbeschläge für Schiebetüren nach DIN 68859 / 2004

* Überlastprüfung
* Funktionsprüfung

**Garantie** Für die einwandfreie Funktion der von Hawa gelieferten Produkte und für die Haltbarkeit sämtlicher Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen leistet Hawa Gewähr für die Dauer von 2 Jahren ab Gefahrenübergang.

**Produktausführung** Hawa Variofold 80 GV bestehend aus Laufschiene (Aluminium Wandstärke 3.0 mm), Laufwerk mit Kugellagerrollen, Aufhängeschlitten, Trag- und Glashalteprofil, Drehlager oben, Mithehmer unten, Schaniere, Endanschlag, Falt-und Drehtürschnäpper, Bolzenriegelschloss, Bodenhülse

Optional:

(….) Führungsschiene (….) Kurbelstange

**Schnittstellen Türblatt**

* Glasbearbeitung für Glashalter
* Formschlüssige Glasbefestigung an Trag- und Glashalteprofil