150 H

**Beschlag für 1 vertikal schiebbaren Holz-Fensterflügel bis 150 kg, mit seitlichen Führungsschienen und Gegengewicht. Design Inslide. Halböffnend.**

**Produkt-Highlights Komfort** Keine Einschränkungen in der Raumnutzung, da das geöffnete Fenster nicht in den Raum ragt

**Produktivität** Geringer Produktionsaufwand, da die Fälze der Rahmenhölzer dem Standard entsprechen

**Technische Merkmale** max. Gewicht pro Laden 150 kg

Ladendicke 85 mm

max. Ladenhöhe 1200 mm

max. Ladenbreite 3200 mm

**Anwendungsgebiet** Beanspruchung leicht / privat zugänglich Ja

Beanspruchung mittel / halb öffentlich zugänglich Ja Binnenland über 20 km Küstenabstand Ja

Küstengebiet unter 20 km Küstenabstand Ja

**Garantie** Für die einwandfreie Funktion der von Hawa gelieferten Produkte und für die Haltbarkeit sämtlicher Teile mit Ausnahme von Verschleissteilen leistet Hawa Gewähr für die Dauer von 2 Jahren ab Gefahrenübergang.

**Produktausführung** Hawa Vertical 150 bestehend aus Führunschienen (Kunststoff), Führungswinkel, Zapfenschloss, Drahtseil 4 mm, Seilhalter, Rollenbock, Umlekrollen

# Schnittstellen Gegengewicht

* Bauseits

# Verkleidung

* Futter bauseits
* seitlich und oben Hollraum für Gegengewicht und Umlekrollen vorsehen

# Hawa Sliding Solutions AG

Untere Fischbachstrasse 4, 8932 Mettmenstetten, Schweiz

Tel. +41 44 787 17 17, info@hawa.com, [www.hawa.com](http://www.hawa.com/) 1