**Ferrure pour portes en bois à roulement en haut jusqu’à 60 kg avec rail de roulement en**

**applique. Montage au plafond. À ouverture totale.**

**Produit phares**

**Esthétique**

Développée spécialement pour les cloisons légères pesant jusqu'à 60

kg, permettant des pièces visibles de plus petites dimensions

**Productivité** Commander l’installation complète avec trois à quatre références

**Consignes techniques** Max. Poids de la porte

Épaisseur de la porte Max. Hauteur de la porte Max. Largeur de porte Hauteur max. d`ouverture Réglage en hauteur Amortissement

Materiau de la porte

Couleur de finition des profilés visibles

60 kg

35–50 mm

2600 mm

1500 mm

13600 mm

+/- 3 mm Non

Bois

Aluminium anodisé

**Version du système**

Montage au plafond

À roulement en haut

Oui

Oui

**Suggestion d`utilisation** Utilisation légère / Accès privé

Utilisation moyenne / Accès semi-public Utilisation élevée / Accès public

Oui

Oui Oui

**Garantie** Hawa garantit le bon fonctionnement des produits livrés par ses soins et la durabilité de tous les composants, à l’exception des pièces d’usure, pour une période de 2 ans à compter du transfert du risque.

**Version du produit** Hawa Aperto 60 H composée d’un rail de roulement avec coude pour l’espace de parcage (aluminium épaisseur de paroi 2,8 mm) en 2 parties, pattes de suspension, chariot avec galets à roulement à billes, profil de support avec chariot de suspension,

En option :

( ) Profil d'étanchéité

( ) Profil de protège-arête

( ) Guidage en bas

( ) Profil de guidage au sol

( ) Serrure à un boulon

( ) Poignée pivotante

# Interfaces Panneau de porte

* Encoche pour profil porteur (H x l) 25 x 20 mm
* Fixation des profils porteurs par vis
* Encoche pour pièce de guidage en bas (H × l) 25 × 20 mm (en option)

# Espace de parcage

* Espace de parcage parallèle à l’axe de coulissement ou à 90° par rapport à l’axe de coulissement
* Espace de parcage invisible derrière la porte pivotante ou façades d’armoires parquées visiblement en tant qu’élément de design
* Espace de parcage invisible derrière la porte pivotante, une garniture de porte pivotante supplémentaire doit être commandée