**Ferrure pour pivoter et escamoter latéralement des portes en bois jusqu'à 50 kg. Permet un**

**aménagement intérieur multifonctionnel, associé à un design affleurant.**

**Produit phares**

**Flexibilité**

Dimensions de la porte flexible permet une grande liberté de

conception

**Confort**

Manipulation simple et silencieuse grâce à un amortisseur et aux

charnières avec amortisseur de fermeture intégré

**Consignes techniques** Poids de la porte

Épaisseur de la porte Hauteur de la porte Largeur de porte Réglage en hauteur Amortissement Matérielle de porte

25–50 kg

19–50 mm

2301–2850 mm

300–900 mm

+/- 3 mm Oui

Bois

**Suggestion d`utilisation** Utilisation légère / Accès privé

Utilisation moyenne / Accès semi-public Utilisation élevée / Accès public

Oui

Oui Oui

**Tests réalisés** Ferrures de meuble – Résistance et solidité des ferrures pour portes coulissantes et volets roulants selon EN 15706 / 2009

Ferrures de meuble – Résistance et solidité des charnières et de leurs composants - Charnières à axe de rotation vertical selon EN 15570 / 2008

**Garantie** Hawa garantit le bon fonctionnement des produits livrés par ses soins et la durabilité de tous les composants, à l’exception des pièces d’usure, pour une période de 2 ans à compter du transfert du risque.

**Version du produit** Hawa Concepta 50 composé de profilés de guidage (aluminium), compas (acier galvanisé), galets de roulement et de guidage inclus, fermeture de porte, profilé de montant horizontal, charnières à boîtier avec amortisseur.

En option :

( ) Profilés d'assemblage de caisson (Connector 55 et 110 mm)

( ) Coulisse pour deux portes rentrantes

( ) Poignées de porte

( ) Ferrure d'alignement

# Interfaces Panneau de porte

* Perçages 35 mm pour charnières à boîtier
* Perçages pour ferrures

# Côté de caisson et côté extérieur

* Perçages pour pièces de ferrure

# Constructions de corps de meuble

* Porte encastrée
* Porte s'ouvrant sur le sol et le panneau supérieur
* Porte dans une niche du mur
* Porte avec socle de meuble
* Porte sans fond de meuble
* Porte du plan de travail s'ouvrant sur le sol supérieur