**Tests réalisés**



**Ferrure pour pivotement et escamotage latéral des portes en bois jusqu’à 25 kg. Conception**

**de façade affleurante uniforme avec des joints réguliers. Fonction Push-to-open pour des structures sans poignée.**

**Produit phares**

**Productivité** Montage facile grâce au degré élevé de prémontage avec réglage intuitif

**Confort**

Soutien ergonomique du mouvement permettant un déplacement

régulier et léger

**Esthétique**

Structure d’armoire sans poignée – la technique demeure invisible

**Consignes techniques** Poids de la porte

Épaisseur de la porte Hauteur de la porte Largeur de porte Réglage en hauteur Materiau de la porte

6–25 kg

18–26 mm

1200–2200 mm

440–750 mm

+/- 3 mm Bois

**Suggestion d`utilisation** Utilisation légère / Accès privé

Utilisation moyenne / Accès semi-public Utilisation élevée / Accès public

Oui

Oui Oui

**Garantie**

**Version du produit**

Ferrures de meuble – Résistance et solidité des ferrures pour portes coulissantes et volets roulants selon EN 15706 / 2009

Ferrures de meuble – Résistance et solidité des charnières et de leurs composants - Charnières à axe de rotation vertical selon EN 15570 / 2008

Hawa garantit le bon fonctionnement des produits livrés par ses soins et la durabilité de tous les composants, à l’exception des pièces d’usure, pour une période de 2 ans à compter du transfert du risque.

Hawa Concepta III 25 Push composée de rails de roulement et de guidage (aluminium), d’une unité escamotable avec amortisseur pour retour automatique, profil de montant, charnières à corps avec amortisseur

En option :

( ) Profils de raccordement de corps (ferrure d’assemblage 55 et 110 mm)

( ) Guidage pour deux portes intégrées au corps

( ) Ferrure de redressement

( ) Équerre de support pour dispositif d’arrêt automatique

**Interfaces Vantail**

* Perçages 35 mm pour charnières de corps
* Perçages pour pièces de ferrure

**Côté corps et côté extérieur**

* Perçages pour pièces de ferrure

**Structures de corps**

* Porte encastrée
* Porte allant du sol au plafond
* Porte avec socle de meuble
* Porte sans fond de meuble
* Armoire superposée
* Portes à hauteur de plafond