**Tests réalisés**



**Ferrure pour pivotement et escamotage latéral des portes en bois jusqu’à 35 kg. Conception**

**de façade affleurante uniforme avec des joints réguliers. Version Pull avec poignée et amortisseur intégré.**

**Produit phares**

**Productivité** Montage facile grâce au degré élevé de prémontage avec réglage intuitif

**Confort**

Soutien ergonomique du mouvement permettant un déplacement

régulier et léger

**Esthétique**

Permet des structures avec et sans poignée – la technique

demeure invisible

**Consignes techniques** Poids de la porte

Épaisseur de la porte Hauteur de la porte Largeur de porte Réglage en hauteur Materiau de la porte

10–35 kg

18–26 mm

1900–2700 mm

440–750 mm

+/- 3 mm Bois

**Suggestion d`utilisation** Utilisation légère / Accès privé

Utilisation moyenne / Accès semi-public Utilisation élevée / Accès public

Oui

Oui Oui

**Garantie**

**Version du produit**

Ferrures de meuble – Résistance et solidité des ferrures pour portes coulissantes et volets roulants selon EN 15706 / 2009

Ferrures de meuble – Résistance et solidité des charnières et de leurs composants - Charnières à axe de rotation vertical selon EN 15570 / 2008

Hawa garantit le bon fonctionnement des produits livrés par ses soins et la durabilité de tous les composants, à l’exception des pièces d’usure, pour une période de 2 ans à compter du transfertdu risque.

Hawa Concepta III 35 Pull composée de rails de roulement et de guidage (aluminium), d’une unité escamotable avec amortisseur pour retour automatique, profil de montant, charnières à corps avec amortisseur

En option :

( ) Profils de raccordement de corps (ferrure d’assemblage 55 et 110 mm)

( ) Guidage pour deux portes intégrées au corps

( ) Ferrure de redressement

( ) Équerre de support pour dispositif d’arrêt automatique

**Interfaces Vantail**

* Perçages 35 mm pour charnières de corps
* Perçages pour pièces de ferrure

**Côté corps et côté extérieur**

* Perçages pour pièces de ferrure

**Structures de corps**

* Porte encastrée
* Porte allant du sol au plafond
* Porte avec socle de meuble
* Porte sans fond de meuble
* Armoire superposée
* Portes à hauteur de plafond