Ferrure pour pivoter, replier et escamoter latéralement des portes en bois jusqu'à 25 kg par porte. Permet un aménagement intérieur multifonctionnel, associé à un design affleurant.

**Produit phares Confort** Emboîtement simple par repliement de l'ensemble de la façade du

meuble en un seul geste

**Esthétique** Appuie les tendances de l’aménagement intérieur moderne vers des solutions affleurantes, à hauteur de pièce et de grande capacité

**Consignes techniques** Max. Poids de la porte 25 kg

Épaisseur de la porte 19–26 mm

Hauteur de la porte 1250–2600 mm

Largeur de porte 300–700 mm

Réglage en hauteur +/- 3 mm

Amortissement Oui

Matérielle de porte Bois

Aluminium anodisé /

Couleur de finition des profilés visibles

aluminium anodisé noir

**Suggestion d`utilisation** Utilisation légère / Accès privé Oui

Utilisation moyenne / Accès semi-public Oui

**Tests réalisés** Ferrures de meuble – Résistance et solidité des ferrures pour portes coulissantes et volets roulants selon EN 15706 / 2009

Ferrures de meuble – Résistance et solidité des charnières et de leurs composants - Charnières à axe de rotation vertical selon EN 15570 / 2008

**Garantie** Hawa garantit le bon fonctionnement des produits livrés par ses soins et la durabilité de tous les composants, à l’exception des pièces d’usure, pour une période de 2 ans à compter du transfert du risque.

**Version du produit** Hawa Folding Concepta 25 composé de profilés de guidage (aluminium), compas (acier galvanisé), galets de roulement et de guidage inclus, profilés d'assemblage de caisson (Connector 110 mm), profilé de montant horizontal, charnières à boîtier avec amortisseur, charnières médiane invisible.

En option :

( ) Profil inférieur

( ) Profil de renforcement

( ) Gâche pour serrure à espagnolette

( ) Plaque de raccordement pour rail de roulement

( ) Pièce de centrage magnétique

( ) Couverture commune du centre

( ) Ferrure de redressement

# Interfaces Panneau de porte

* Perçages 35 mm pour charnières à boîtier
* Perçages 35 mm pour charnières médiane invisible
* Perçages pour pièces de ferrure

# Côté de caisson et côté extérieur

* Perçages pour pièces de ferrure

# Constructions de corps de meuble

* Porte encastrée
* Porte s'ouvrant sur le sol et le panneau supérieur
* Porte dans une niche du mur
* Porte avec socle de meuble
* Porte sans fond de meuble
* Porte du plan de travail s'ouvrant sur le sol supérieur