Ferrure pour pivotement, emboîtement par repliement et escamotage latéral des portes en bois jusqu’à 25 kg. Conception de façade affleurante uniforme avec des joints réguliers. Technique invisible. Version Pull avec poignée.

**Produit phares Flexibilité** Dimensions de porte variables, également pour armoires

accessibles à hauteur de plafond – à combiner avec Hawa Concepta III

**Productivité** Montage facile grâce au degré élevé de prémontage avec réglage intuitif

**Confort** Ouverture et fermeture sans effort – une seule main suffit

**Consignes techniques** Poids de la porte 10–25 kg

Épaisseur de la porte 18–26 mm

Hauteur de la porte 1900–2700 mm

Largeur de porte 440–750 mm

Réglage en hauteur +/- 3 mm

Materiau de la porte Bois

Aluminium anodisé /

Couleur de finition des profilés visibles

Aluminium anodisé noir

**Suggestion d`utilisation** Utilisation légère / Accès privé Oui

Utilisation moyenne / Accès semi-public Oui

# Tests réalisés

**Garantie**

Ferrures de meubles – Résistance et longévité des ferrures pour portes coulissantes et volets roulants selon DIN EN 15706 / 2009

Ferrures de meubles – Résistance et longévité des charnières et de leurs composants – Charnières avec axe de rotation vertical selon DIN EN 15570 / 2008

Hawa garantit le bon fonctionnement des produits livrés par ses soins et la durabilité de tous les composants, à l’exception des pièces d’usure, pour une période de 2 ans à compter du transfert du risque.

**Version du produit** Hawa Folding Concepta III 25 Pull composée de rails de roulement et de guidage (aluminium), d’une unité escamotable avec amortisseur pour retour automatique, profils de raccordement de corps (ferrure d’assemblage 110 mm), profil de montant horizontal, charnières à corps avec amortisseur, charnière à corps central, profil d’escamotage.

En option :

( ) Kit de profil de fond inférieur

( ) Profil de renforcement

( ) Pièce de centrage magnétique

( ) Ferrure de redressement

# Interfaces Vantail

* Perçages 35 mm pour charnières à corps
* Perçages 35 mm pour charnières à corps central
* Perçages pour pièces de ferrure

# Côté corps et côté extérieur

* Perçages pour pièces de ferrure

# Structures de corps

* Porte allant du sol au plafond
* Portes à hauteur de plafond
* Porte avec socle de meuble
* Porte sans socle de meuble