

Ferrure pour portes en verre à roulement en haut jusqu’à 100 kg avec rail de roulement affleurant avec le plafond. En option avec amortisseur. Montage mural ou au plafond. Hauteur d’installation minimale.

**Produit phares Confort** Ouverture adaptée aux personnes à mobilité réduite et amortissement

des deux côtés à partir de largeurs de porte de 800 mm

**Flexibilité** Rails de roulement pour montage sur paroi ou sur plafond avec système de clip intégré

**Sécurité** Garantie de performance : 15 ans pour un usage privé et 7 ans pour un usage commercial avec des forces d'ouverture extrêmement faibles, de 22 N maximum.

**Consignes techniques** Max. Poids de la porte 100 kg

Épaisseur de la porte 8–12.7 mm

Max. Hauteur de la porte 4000 mm

Max. Largeur de porte 3000 mm

Hauteur max. d`ouverture 2950 mm

Réglage en hauteur +/- 3 mm

Amortissement Oui

Force d'ouverture garantie avec amortissement\* Max. 22 N (accessible) Matérielle de porte Verre

Couleur de finition des profilés visibles Aluminium anodisé / aluminium d’aspect

inox

**Version du système** Montage mural Oui

Montage au plafond Oui

Montage au plafond encastré Oui

À roulement en haut Oui

**Suggestion d`utilisation** Utilisation légère / Accès privé Oui

Utilisation moyenne / Accès semi-public Oui

Utilisation élevée / Accès public Oui

**Tests réalisés** Serrures et ferrures de bâtiment – Ferrures pour portes coulissantes et pliantes selon EN 1527 / 2013

* Durée de la fonctionnalité : catégorie 6 (catégorie la plus élevée = 100’000 cycles)

\*voir garantie

# Garantie

**Version du produit**

Garantie de performance pour tous les modèles officiels Hawa Junior 100 avec système de fermeture en douceur magnétique : Force d'ouverture de la porte coulissante garantie de 22 N maximum pendant 15 ans en usage privé et 7 ans en usage commercial.

La garantie de performance est valable dans le monde entier, à l'exception des partenaires contractuels ayant leur siège/résidence aux États-Unis et de l'utilisation des produits par des clients finaux ayant leur siège/résidence aux États-Unis.

Garantie fonctionnelle supplémentaire sur toutes les pièces, à l'exception des pièces d'usure : 2 ans

Hawa Junior 100 GP composé d'un rail de roulement (épaisseur de la paroi en aluminium 2,9 mm), chariots à palier, butée, butée à ressort ou amortisseur SoftMove 100, suspension du verre avec fixation par points, guidage au sol sans jeu.

En option :

( ) Rail de guidage

( ) Kit de rails pour vitrage fixe

( ) Système à bétonner Hawa Adapto 80

( ) Butée au sol, avec pièce de centrag

# Interfaces Panneau de porte

* Usinage du verre pour supports de verre
* Positive-fit glass fixing with point fixing

# Système à bétonner Hawa Adapto

* Le système à bétonner Hawa Adapto 80 est intégré dans le plafond en béton dès la réalisation du gros oeuvre