**Ferrure pour portes en verre à roulement en haut jusqu’à 80 kg avec rail de roulement**

**affleurant avec le plafond. En option avec amortisseur. Montage mural ou au plafond. Hauteur d’installation minimale.**

**Produit phares**

**Esthétique**

Capuchons dans différentes versions

**Productivité** Réglage de la porte simple via les deux suspensions sur la porte

entièrement montée

**Consignes techniques** Max. Poids de la porte

Épaisseur de la porte Max. Hauteur de la porte Max. Largeur de porte Hauteur max. d`ouverture Réglage en hauteur Amortissement Matérielle de porte

Couleur de finition des profilés visibles

80 kg

8–12.7 mm

4000 mm

3000 mm

2950 mm

+/- 3 mm Oui Verre

Aluminium anodisé / aluminium d’aspect inox

**Version du système**

Montage mural

Montage au plafond Montage au plafond encastré À roulement en haut

Oui

Oui Oui Oui

**Suggestion d`utilisation** Utilisation légère / Accès privé

Utilisation moyenne / Accès semi-public Utilisation élevée / Accès public

Oui

Oui Oui

**Tests réalisés** Serrures et ferrures de bâtiment – Ferrures pour portes coulissantes et pliantes selon EN 1527/2013

* Durée de la fonctionnalité : catégorie 6 (catégorie la plus élevée = 100’000 cycles)

Ferrures de meuble – Résistance et solidité des ferrures pour portes coulissantes et volets roulants selon EN 15706/2009

**Garantie** Hawa garantit le bon fonctionnement des produits livrés par ses soins et la durabilité de tous les composants, à l’exception des pièces d’usure, pour une période de 2 ans à compter du transfert du risque.

**Version du produit** Hawa Junior 80 GP composé d'un rail de roulement (épaisseur de la paroi en aluminium 2,9 mm), chariots à palier, butée, butée à ressort ou amortisseur SoftMove 80, suspension du verre avec fixation par points, guidage au sol sans jeu.

En option :

( ) Rail de guidage

( ) Kit de rails pour vitrage fixe

( ) Système à bétonner Hawa Adapto 80

( ) Butée au sol, avec pièce de centrag

# Interfaces Panneau de porte

* Usinage du verre pour supports de verre
* Positive-fit glass fixing with point fixing

# Système à bétonner Hawa Adapto

* Le système à bétonner Hawa Adapto 80 est intégré dans le plafond en béton dès la réalisation du gros oeuvre