Ferrure pour portes en verre à roulement en haut jusqu’à 100 kg avec rail de roulement en applique ou affleurant avec le plafond. En option avec amortissement. Montage au plafond. Hauteur d’installation minimale. Wandtaschenlösung.

**Produit phares Confort** Déplacement délicat dans le caisson à galandage avec une assistance

du mouvement par push-to-open avec fermeture automatique

**Productivité** Montage possible de la porte dans le galandage après achèvement des travaux

**Productivité** Aucun usinage du verre grâce à un assemblage par mâchoire de serrage

**Consignes techniques** Max. Poids de la porte 100 kg

Épaisseur de la porte 8–12.7 mm

Max. Hauteur de la porte 2700 mm

Max. Largeur de porte 1600 mm

Hauteur max. d`ouverture 1550 mm

Réglage en hauteur +1/-3 mm

Amortissement Oui

Matérielle de porte Verre

Couleur de finition des profilés visibles Aluminium anodisé

**Version du système** Montage au plafond Oui

Montage au plafond encastré Oui

À roulement en haut Oui

**Suggestion d`utilisation** Utilisation légère / Accès privé Oui

Utilisation moyenne / Accès semi-public Oui

Utilisation élevée / Accès public Oui

**Tests réalisés** Serrures et ferrures de bâtiment – Ferrures pour portes coulissantes et pliantes selon EN 1527 – Durée de la fonctionnalité : catégorie 6 (catégorie la plus élevée = 100’000 cycles)

Serrures et ferrures de meuble – Ferrures à galets pour portes coulissantes selon DIN 68859

* Sécurité de pose
* Sécurité de détachement

**Garantie** Hawa garantit le bon fonctionnement des produits livrés par ses soins et la durabilité de tous les composants, à l’exception des pièces d’usure, pour une période de 2 ans à compter du transfert du risque.

**Version du produit** Hawa Porta 100 GMT Pocket composé d'un rail de roulement (aluminium), cache à clipser, chariots roulement à billes, butée avec ressort de blocage, patin de serrage avec vis de suspension, guidage au sol sans jeu.

En option :

( ) Amortisseur Hawa Porta 100

( ) Amortissement Push-to-open

( ) Butée à ressort

( ) Cache pour ouverture de montage

# Interfaces Panneau de porte

* Aucune encoche
* Fixation pour paroi en verre serrée

# Kit de montage

* Le profil de logement est posé pendant l’installation du système à galandage

# Structure à galandage

* La structure à galandage doit être réalisée sur place