Ferrure pour portes en bois à roulement en haut jusqu’à 60 kg avec rail de roulement en applique. En option avec amortissement. Montage mural.

**Produit phares Flexibilité** Montage sur paroi avec un cache à clipser intégré en bois ou alu et

des embouts élégants

**Productivité** Montage ultérieur de tous les composants à travers l’ouverture de montage prévue, sans encrassement lors de la construction

**Esthétique** En variante de design « Black Edition », également disponible en noir pour un aspect particulièrement attractif

**Consignes techniques** Max. Poids de la porte 60 kg

Épaisseur de la porte 30–45 mm

Max. Hauteur de la porte 2700 mm

Max. Largeur de porte 1600 mm

Hauteur max. d`ouverture 1535 mm

Réglage en hauteur +/– 3 mm

Amortissement Oui

Matérielle de porte Bois

Couleur de finition des profilés visibles Aluminium / aluminium anodisé /

aluminium anodisé noir

**Version du système** Montage mural Oui

À roulement en haut Oui

**Suggestion d`utilisation** Utilisation légère / Accès privé Oui

Utilisation moyenne / Accès semi-public Oui

Utilisation élevée / Accès public Oui

**Tests réalisés** Serrures et ferrures de bâtiment – Ferrures pour portes coulissantes et pliantes selon EN 1527

* Durée de la fonctionnalité : catégorie 6 (catégorie la plus élevée = 100’000 cycles)

Serrures et ferrures de meuble – Ferrures à galets pour portes coulissantes selon DIN 68859

* Sécurité de pose
* Sécurité de détachement

**Garantie** Hawa garantit le bon fonctionnement des produits livrés par ses soins et la durabilité de tous les composants, à l’exception des pièces d’usure, pour une période de 2 ans à compter du transfert du risque.

**Version du produit** Hawa Porta 60 HC composé d'un rail de roulement, chariots à palier, butée, avec ressort de blocage, bride de support, guidage au sol sans jeu.

En option :

(….) Chariot avec galets en matière plastique et étrier de suspension +9 mm/+20 mm (….) Cache à clipser, aluminium

(….) Clip, pour cache en bois et aluminium (….) Amortisseur Hawa Porta 60

(….) Cache pour ouverture de montage

(….) Jeu de guidage de sol pour montage mural, avec galet

# Interfaces Panneau de porte

* Fixation visée de la bride de support
* Rainure de guidage (H × P) 16 × 12 mm