500 M

# Garantie

**Version du produit**

Hawa garantit le bon fonctionnement des produits livrés par ses soins et la durabilité de tous les composants, à l’exception des pièces d’usure, pour une période de 2 ans à compter du transfert du risque..

Hawa Super 500 M composée de rail de roulement (acier, épaisseur de paroi 5,0 mm), chariot avec 3 galets à roulement à billes, plaque de suspension, amortisseur à ressort, guidage au sol.

En option :

( ) Profil de guidage au sol

( ) Butée de rail à visser



**Ferrure pour portes en verre à roulement en haut jusqu’à 500 kg avec rail de roulement en**

**applique. Montage mural ou au plafond.**

**Produit phares**

**Confort**

Roulements à billes en acier de haute qualité pour un roulement

silencieux et facile, même avec des poids élevés

**Sécurité**

Sécurité élevée grâce à une fixation pour paroi en verre solidaire

**Consignes techniques** Max. Poids de la porte

Épaisseur de la porte Max. Hauteur de la porte Max. Largeur de porte Hauteur max. d`ouverture Réglage en hauteur Amortissement Matérielle de porte

Couleur de finition des profilés visibles

500 kg

35–80 mm

4000 mm

3000 mm

2950 mm

+/- 6 mm Non

Alu Verre Bois Mix;Métal Acier inoxydable

**Version du système**

Montage mural

Montage au plafond À roulement en haut

Oui

Oui Oui

**Suggestion d`utilisation** Utilisation moyenne / Accès semi-public

Utilisation élevée / Accès public

Oui

Oui

# Interfaces Panneau de porte

* Encoche pour suspension d’angle
* Perçage à l’arrière pour amortisseur à ressort Ø 20 mm / profondeur 102 mm
* Fixation vissée du boîtier d’angle
* Rainure de guidage (H × P) 40 × 6 mm

# Hawa Sliding Solutions AG

Untere Fischbachstrasse 4, 8932 Mettmenstetten, Suisse

Tél. +41 44 787 17 17, [info@hawa.com,](mailto:info@hawa.com) [www.hawa.com](http://www.hawa.com/) 1