

**Ferrure pour 1 vantail en bois déplaçable de manière verticale jusqu’à 150 kg avec rails de**

**guidage latéraux et contrepoids. Design Inslide. À ouverture semi-ouvrante.**

**Produit phares**

**Confort**

Aucune limite dans l'utilisation de l'espace, car la fenêtre ouverte

n’empiète pas sur la pièce

**Productivité** Faibles coûts de production, car les feuillures des ossatures en bois

répondent aux normes

**Consignes techniques** Poids max. du volet

Épaisseur du volet Hauteur max. du volet Largeur max. du volet

150 kg

85 mm

1200 mm

3200 mm

**Suggestion d`utilisation** Utilisation légère / Accès privé

Utilisation moyenne / Accès semi-public Intérieur du pays à plus de 20 km des côtes Zone côtière à moins de 20 km des côtes

Oui

Oui Oui Oui

150 H

**Garantie** Hawa garantit le bon fonctionnement des produits livrés par ses soins et la durabilité de tous les composants, à l’exception des pièces d’usure, pour une période de 2 ans à compter du transfert du risque.

**Version du produit** Hawa Vertical 150 composée de rails de guidage (plastique), équerre de guidage, serrure à tenon, câble métallique 4 mm, serre-câble, supports à rouleaux, galets de déviation

**Interfaces Contre-poids**

* Sur place

**Habillage**

* Parement sur place
* Prévoir des encoches sur le côté et en haut pour le contrepoids et les galets de déviation

**Hawa Sliding Solutions AG**

Untere Fischbachstrasse 4, 8932 Mettmenstetten, Suisse

Tél. +41 44 787 17 17, [info@hawa.com,](mailto:info@hawa.com) [www.hawa.com](http://www.hawa.com/) 1